IP Configuration for Network 1:

1. PC 0 IP address: 200.100.100.1
Subnet Mask: 	255.255.255.0

2. PC 1 IP address: 200.100.100.2
Subnet Mask:	255.255.255.0


IP Configuration for Network 2:
PC 1: 172.16.0.1
Pc 2: 172.16.0.2

	

